Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

**ΠΡΟΣ**

**ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Ο υπογραφόμενος ……….………………………………………………………………αφού έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού με αριθ. Διακήρυξης 4/2019 που αφορά την Συντήρηση και Επισκευή των Εγκαταστάσεων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα **(CPV: 50700000-2 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου)** τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την ανάληψη των εργασιών - υπηρεσιών τις παρακάτω τιμές:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ** | **ΔΑΠΑΝΗ** | |
| **ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | **ΜΟΝΑΔΑ** | **μερική** |  |
| **ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ** |  |  |  |  |  |
| Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους - Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% | m2 | 30,00 |  |  |  |
| Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου - Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% | m2 | 30,00 |  |  |  |
| Καθαίρεση επιχρισμάτων | m2 | 100,00 |  |  |  |
| Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου | m2 | 30,00 |  |  |  |
| Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών | kg | 100,00 |  |  |  |
| Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων - Για ξύλινα κιγκλιδώματα | m3 | 4,00 |  |  |  |
| Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων - Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας | m2 | 20,00 |  |  |  |
| Καθαιρέσεις - τοιχοπετάσματα επιχρισμένα | m2 | 50,00 |  |  |  |
| **ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ** |  |  |  |  |  |
| Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 μ.μ. | kg | 200,00 |  |  |  |
| Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος | kg | 200,00 |  |  |  |
| Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής | kg | 200,00 |  |  |  |
| Συντήρηση-αντικατάσταση μεταλλικών στοιχείων | kg | 50,00 |  |  |  |
| **ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ** |  |  |  |  |  |
| Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | m2 | 50,00 |  |  |  |
| **ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** |  |  |  |  |  |
| Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες | m2 | 50,00 |  |  |  |
| Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm | m2 | 50,00 |  |  |  |
| Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά | m2 | 50,00 |  |  |  |
| Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm | m2 | 40,00 |  |  |  |
| Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm | m2 | 40,00 |  |  |  |
| Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm | m2 | 30,00 |  |  |  |
| Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια | m2 | 30,00 |  |  |  |
| Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονία πάχους 3,0 cm | m2 | 40,00 |  |  |  |
| Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού πάχους 3,5 cm | m2 | 20,00 |  |  |  |
| Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα | m2 | 100,00 |  |  |  |
| **ΣΤΕΓΗ** |  |  |  |  |  |
| Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου | m2 | 20,00 |  |  |  |
| Συντήρηση επιστέγασης από κεραμίδια | m2 | 20,00 |  |  |  |
| Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm | m2 | 20,00 |  |  |  |
| Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου | m2 | 20,00 |  |  |  |
| Συντήρηση στέγης | m2 | 20,00 |  |  |  |
| **ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ** |  |  |  |  |  |
| Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς | m2 | 120,00 |  |  |  |
| Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς | m2 | 100,00 |  |  |  |
| Xρωματισμός επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων | m2 | 50,00 |  |  |  |
| Xρωματισμός ξυλίνων επιφανειών | m2 | 100,00 |  |  |  |
| Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης | m2 | 50,00 |  |  |  |
| Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. | m2 | 50,00 |  |  |  |
| Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | m2 | 150,00 |  |  |  |
| Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. | m2 | 120,00 |  |  |  |
| Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού - Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας | m2 | 100,00 |  |  |  |
| **ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ** |  |  |  |  |  |
| Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 μ.μ. | m2 | 100,00 |  |  |  |
| Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 μ.μ. | m2 | 100,00 |  |  |  |
| Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 μ.μ., διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 μ.μ. | m2 | 80,00 |  |  |  |
| Συντήρηση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου | m2 | 50,00 |  |  |  |
| **ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ** |  |  |  |  |  |
| Παράθυρα και εξωστόθυρες με ρολλά | m2 | 4,00 |  |  |  |
| Συντήρηση - Παράθυρα και εξωστόθυρες με ρολλά | m2 | 8,00 |  |  |  |
| Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές - Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm | m2 | 5,00 |  |  |  |
| Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 κιλ./κυβ.μ. | m2 | 6,00 |  |  |  |
| Συντήρηση κουφωμάτων | m2 | 10,00 |  |  |  |
| Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη | m2 | 4,00 |  |  |  |
| Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα | m2 | 4,00 |  |  |  |
| Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα | m2 | 4,00 |  |  |  |
| Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 20 μ.μ., (κρύσταλλο 4 μ.μ., κενό 12 μ.μ., κρύσταλλο 4 μ.μ.) | m2 | 20,00 |  |  |  |
| **ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ - ΕΡΜΑΡΙΑ - ΡΑΦΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ - ΚΡΕΒΑΤΙΑ** |  |  |  |  |  |
| Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες πάχους 22 μ.μ. | m2 | 50,00 |  |  |  |
| Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 τ.μ. | m2 | 10,00 |  |  |  |
| Συντήρηση ερμαρίων - ντουλαπών κοιτώνων |  |  |  |  |  |
| Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα | m2 | 5,00 |  |  |  |
| Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα | m2 | 5,00 |  |  |  |
| Συντήρηση ερμαρίων κουζίνας | τεμ | 30,00 |  |  |  |
| Συντήρηση κρεβατιών | τεμ | 30,00 |  |  |  |
| Αντικατάσταση στρωμάτων | τεμ | 30,00 |  |  |  |
| Πόμολα Πόρτες - Παράθυρα αντικατάσταση | τεμ | 30,00 |  |  |  |
| Κλειδαριές Ασφαλείας | τεμ | 5,00 |  |  |  |
| Κλειδαριές Πόρτες (εσωτερικές - εξωτερικές) | τεμ | 5,00 |  |  |  |
| **ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ** |  |  |  |  |  |
| Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm | m2 | 5,00 |  |  |  |
| Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 μ. πάχους 4 cm | m2 | 5,00 |  |  |  |
| **ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ** |  |  |  |  |  |
| Πρίζες σούκου ρεύματος λευκή | τεμ | 50,00 |  |  |  |
| Διακόπτες απλοί λευκοί | τεμ | 10,00 |  |  |  |
| Καλώδιο ΝΥΥ 3x1.50 | m | 359,00 |  |  |  |
| Φωτιστικά | τεμ | 40,00 |  |  |  |
| Λάμπες | τεμ | 150,00 |  |  |  |
| Συντήρηση - αντικατάσταση σεσουαρ μαλλιών στα μπάνια | τεμ | 20,00 |  |  |  |
| Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών κουζίνας | τεμ | 5,00 |  |  |  |
| **ΨΥΞΗ** |  |  |  |  |  |
| Συντήρηση κλιματιστικών | τεμ | 30,00 |  |  |  |
| Αγορά Νέων Κλιματιστικών | τεμ | 3,00 |  |  |  |
| **ΘΕΡΜΑΝΣΗ** |  |  |  |  |  |
| Συντήρηση λέβητα | τεμ | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ** |  |  |  |  |  |
| Σωλήνες ύδρευσης | μ | 100,00 |  |  |  |
| Συντήρηση σωληνώσεων στα μπάνια | τεμ | 10,00 |  |  |  |
| Σπιράλ μπανιέρες 3μ | τεμ | 80,00 |  |  |  |
| Νιπτήρας μπάνιου | τεμ | 5,00 |  |  |  |
| Λεκάνη μπάνιου | τεμ | 5,00 |  |  |  |
| Βρύση | τεμ | 20,00 |  |  |  |
| Κουρτίνες μπανίερας | τεμ | 5,00 |  |  |  |
| Καζανάκι | τεμ | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ =** | | |  |
|  |  | **ΦΠΑ 24% =** | | |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ =** | | |  |

Προσφέρω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των προσφερόμενων ειδών:

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ: ……%

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………….

**Βεβαιώνω ότι  η  προσφορά μου ισχύει για 5 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή της .**

**Τόπος ………………….. Ημερομηνία ……………………….**

**Υπογραφή**